Ejercicios de redes. Segmentación lógica IP. Subredes	2

1.	En una instalación	2

2.	En una instalación	3

3.	En una instalación	3

4.	En una instalación	3

5.	Su red utiliza	4

6.	Usted planea la migración	4

7.	Una red esta dividida	4

8.	¿Cuales de los	4

9.	¿Cuales de las	4

10.	¿Cuales de los	4

11.	Convierta	5

12.	Se tiene	5

13.	Convierta	5

14.	Usted esta designando	5

15.	Direccion privada	5

16.	A partir de la dirección IP	5

17.	Una red clase B	6

18.	Una red clase B	6

19.	Cuales	6

20.	A partir	6

21.	Una red clase C	6

22.	Usted tiene una IP	6

23.	Al momento	7

24.	Una red clase B	7

Ejercicios de redes. Segmentación lógica IP. Subredes

En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred (255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles.
192.168.1.1 ; 192.168.1.34 ; 192.168.1.67 ; 192.168.1.100
192.168.1.2 ; 192.168.1.36 ; 192.168.1.70 ; 192.168.1.104
192.168.1.3 ; 192.168.1.37 ; 192.168.1.69 ; 192.168.1.103
192.168.1.4 ; 192.168.1.40 ; 192.168.2.71 ; 192.168.2.111
192.168.2.5 ; 192.168.2.44
SOLUCIÓN
En primer lugar, observamos que todas las direcciones empiezan por 192, por lo que deducimos que la red o redes que existen son de clase C, por lo tanto, la dirección viene definida por los tres primeros bytes.
En segundo lugar, comprobamos que sólo hay dos tipos de direcciones con los tres primeros bytes diferentes: 192.168.1 y 192.168.2. Esto implica que en la instalación hay dos redes.
En tercer lugar, como las dos redes son clase C y la máscara de red es 255.255.255.224 que en binario es
11111111.11111111.11111111.11100000
y dado que los tres primeros bytes indican la red, la subred dentro de la red vendrá determinada por los tres primeros bits del último byte. Fijandonos en esos bits, verificamos que hay las siguientes direcciones diferentes:
a) Para la red 192.168.1 encontramos: 192.168.1.[000XXXXX] ; 192.168.1.[001XXXXX] ; 192.168.1.[010XXXXX] y 192.168.1.[011XXXXX]. Es decir, cuatro subredes
b) Para la red 192.168.2 encontramos: 192.168.2.[000XXXXX] ; 192.168.2.[001XXXXX] ; 192.168.2.[010XXXXX] y 192.168.2.[011XXXXX]. Es decir, cuatro subredes
En total existen ocho subredes.
En cuanto al número de equipos vemos que, clasificados por subred, hay los siguientes:
Subred: 192.168.1.0 - cuatro equipos ( 192.168.1.1 ; 192.168.1.2 ; 192.168.1.3 y 192.168.1.4 )
Subred: 192.168.1.32 - cuatro equipos ( 192.168.1.34 ; 192.168.1.36 ; 192.168.1.37 y 192.168.1.40 )
Subred: 192.168.1.64 - tres equipos ( 192.168.1.67 ; 192.168.1.69 y 192.168.1.70 )
Subred: 192.168.1.96 - tres equipos ( 192.168.1.100 ; 192.168.1.103 y 192.168.1.104 )
Subred: 192.168.2.0 - un equipo ( 192.168.2.5 )
Subred: 192.168.2.32 - un equipo ( 192.168.2.44 )
Subred: 192.168.2.64 - un equipo ( 192.168.2.71 )
Subred: 192.168.2.96 - un equipo ( 192.168.2.111 )
En total 18 equipos
El número de subredes posibles es, dado que hay tres bits para definirlas, ocho (dos elevado a tres) subredes por red, es decir, 16 subredes
El número de equipos posibles es 32 por subred , ya que hay cinco bits para definir la estación y dos elevado a cinco son 32. En total, serán posibles 8 subredes por 32 equipos/subred, es decir, 256 equipos
Pero si atendemos al número de redes existentes, entonces, como hay dos redes clase C (que permiten 256 equipos), habrá 2 redes por 256 equipos/red, es decir, 512 equipos.
RESULTADOS
Redes existentes: 2
Subredes existentes: 8
Equipos existentes: 18
Subredes posibles: 16 (8 por red)
Equipos posibles en función de las subredes existentes: 256 (32 por subred)
Equipos posibles en función de las redes existentes: 512 (256 por red)

En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred (255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles.
192.168.1.129 ; 192.168.1.162 ; 192.168.1.195 ; 192.168.1.228
192.168.1.130 ; 192.168.1.164 ; 192.168.1.198 ; 192.168.1.232
192.168.1.131 ; 192.168.1.165 ; 192.168.1.197 ; 192.168.1.233
192.168.1.132 ; 192.168.1.168 ; 192.168.2.199 ; 192.168.2.239
192.168.2.133 ; 192.168.2.172

En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred (255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles.
10.0.1.129 ; 10.0.1.162 ; 10.1.1.195 ; 10.1.1.228
10.0.1.130 ; 10.0.1.164 ; 10.1.1.198 ; 10.1.1.232
10.0.1.131 ; 10.0.1.165 ; 10.1.1.197 ; 10.1.1.233
10.0.1.132 ; 10.0.1.168 ; 10.1.2.199 ; 10.1.2.239
10.0.2.133 ; 10.0.2.172

En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred (255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles.
172.26.1.129 ; 172.26.1.162 ; 172.27.1.195 ; 172.27.1.228
172.26.1.130 ; 172.26.1.164 ; 172.27.1.198 ; 172.27.1.232
172.26.1.131 ; 172.26.1.165 ; 172.27.1.197 ; 172.27.1.233
172.26.1.132 ; 172.26.1.168 ; 172.27.2.199 ; 172.27.2.239
172.26.2.133 ; 172.26.2.172

Su red utiliza la dirección IP 172.30.0.0/16. Inicialmente existen 25 subredes
Con un mínimo de 1000 hosts por subred. Se proyecta un crecimiento en los próximos años de un total de 55 subredes. ¿Qué mascara de subred se debera utilizar?
A. 255.255.240.0
B. 255.255.248.0
C. 255.255.252.0
D. 255.255.254.0
E. 255.255.255.0

Usted planea la migración de 100 ordenadores de IPX/SPX a TCP/IP y que puedan establecer conectividad con Internet. Su ISP le ha asignado la dirección IP 192.168.16.0/24. Se requieren 10 Subredes con 10 hosts cada una. ¿Que mascara de subred debe utilizarse?

a. 255.255.255.224
b. 255.255.255.192
c. 255.255.255.240
d. 255.255.255.248

Una red esta dividida en 8 subredes de una clase B. ¿Que mascara de subred se deberá utilizar si se pretende tener 2500 host por subred

a.255.248.0.0
b.255.255.240.0
c.255.255.248.0
d.255.255.255.255
e.255.255.224.0
f.255.255.252.0
g.172.16.252.0

¿Cuales de los siguientes factores son mas importantes al momento de designar una dirección IP?

a.The number of hosts
b.The number of name servers
c.The number of subnets
d.The location of internet access points
e.The location of name servers

¿Cuales de las siguientes subredes no pertenece a la misma red si se ha utilizado la mascara de subred 255.255.224.0?

f.172.16.66.24
g.172.16.65.33
h.172.16.64.42
i.172.16.63.51

¿Cuales de los siguientes son direccionamientos validos clase B?

a. 10011001.01111000.01101101.11111000
b. 01011001.11001010.11100001.01100111
c. 10111001.11001000.00110111.01001100
d. 11011001.01001010.01101001.00110011
e. 10011111.01001011.00111111.00101011

Convierta 191.168.10.11 a binario

a.10111001.10101000.00001010.00001011
b.11000001.10101100.00001110.00001011
c.10111111.10101000.00001010.00001011
d.10111111.10101001.00001010.00001011
e.01111111.10101000.00001011.00001011
f.10111111.10101001.00001010.00001011

Se tiene una dirección IP 172.17.111.0 mascara 255.255.254.0, ¿cuantas subredes y cuantos host validos habrá por subred?

a. 126 subnets with each 512 hosts
b. 128 subnets with each 510 hosts
c. 126 subnets with each 510 hosts
d. 126 subnets with each 1022 hosts

Convierta 00001010.10101001.00001011.10001011 a decimal?
a. 192.169.13.159
b. 10.169.11.139
c. 10.169.11.141
d. 192.137.9.149

Usted esta designando un direccionamiento IP para cuatro subredes con la red 10.1.1.0, se prevé un crecimiento de una red por año en los próximos cuatro años. ¿Cuál será la mascara que permita la mayor cantidad de host?

a. 255.0.0.0
b. 255.254.0.0
c. 255.240.0.0
d. 255.255.255.0

Direccion privada clase A:
a. 00001010.01111000.01101101.11111000
b. 00001011.11111010.11100001.01100111
c. 00101010.11001000.11110111.01001100
d. 00000010.01001010.01101001.11110011

A partir de la dirección IP 172.18.71.2 255.255.248.0, ¿cual es la dirección de subred y de broadcast a la que pertece el host?

a. network ID = 172.18.64.0, broadcast address is 172.18.80.255
b. network ID = 172.18.32.0, broadcast address is 172.18.71.255
c. network ID = 172.18.32.0, broadcast address is 172.18.80.255
d. network ID = 172.18.64.0, broadcast address is 172.18.71.255

Una red clase B será dividida en 20 subredes a las que se sumaran 30 más en los próximos años ¿que mascara se deberá utilizar para obtener un total de 800 host por subred?
a. 255.248.0.0
b. 255.255.252.0
c. 255.255.224.0
d. 255.255.248.0

Una red clase B será dividida en 20 subredes a las que se sumaran 4 más en los próximos años ¿que mascara se deberá utilizar para obtener un total de 2000 host por subred?

a. /19
b. /21
c. /22
d. /24

Cuales de las siguientes mascaras de red equivale a: /24
a. 255.0.0.0
b. 224.0.0.0
c. 255.255.0.0
d. 255.255.255.0

A partir de la dirección IP 192.168.85.129 255.255.255.192, ¿cual es la dirección de subred y de broadcast a la que pertece el host?

network ID = 192.168.85.128, broadcast address is 192.168.85.255
b. network ID = 192.168.84.0, broadcast address is 192.168.92.255
c. network ID = 192.168.85.129, broadcast address is 192.168.85.224
d. network ID = 192.168.85.128, broadcast address is 192.168.85.191

Una red clase C 192.168.1.0 255.255.255.252, esta dividida en subredes ¿cuantas subredes y cuantos host por subred tendra cada una?

62 subnets with each 2 hosts
b. 126 subnets with each 4 hosts
c. 126 subnets with each 6 hosts
d. 30 subnets with each 6 hosts
e. 2 subnets with each 62 hosts

Usted tiene una IP 156.233.42.56 con una mascara de subred de 7 bits. ¿Cuántos host y cuantas subredes son posibles?

a.126 subnets and 510 hosts
b. 128 subnets and 512 hosts
c. 510 hosts and 126 subnets
d. 512 hosts and 128 subnets

Al momento de crear un direccionamiento IP que factores se deben tener en cuenta, elija los dos mejores.

a. Una subred por cada host
b. Un direccionamiento para cada subred
c. Un direccionamiento para cada para cada NIC
d. Un direccionamiento para la conexión WAN

Una red clase B será dividida en subredes. ¿Que mascara se deberá utilizar para obtener un total de 500 host por subred?

a. 255.255.224.0
b. 255.255.248.0
c. 255.255.128.0
d. 255.255.254.0

SOLUCIONES:

1-c
2-c
3-b
4-a
5-i
6-a,c,e
7-c
8-c
9-b
10-c
11-a
12-d
13-b
14-b
15-d
16-d
17-a
18-a
19-b
20-d

De las Clases IP:

I) la Clase C posee 24 bits de Red

II) la Clase A posee 16 bits de host

III) la Clase D está reservada para aplicaciones multicast

2.- La dirección de broadcast

I) posee todos los bits de host en 1

II) es la última dirección IP de una subred

III) puede ser utilizada por un PC

3.- Una máscara 255.255.0.0 indica:

I) que corresponde a una red del tamaño de una Clase A

II) que podría ser una subred de una Clase A

III) que puede ser una Clase B

4.- Si la máscara de una subred es 255.255.255.192 y el broadcast es 199.20.50.191, entonces:

I) es la 3era subred de una clase C

II) la dirección de red es 199.20.50.0

III) la subred posee 64 direcciones IP

5.-Si la subred posee dirección de red 200.5.5.160 y broadcast 200.5.5.191, entonces

I) la máscara es 255.255.255.192

II) el PC 200.5.5.175 pertenece a esta subred

III) la subred posee tamaño 32 direcciones IP

6.- Si la subred posee dirección de red 100.20.0.0 y broadcast 100.20.255.255:

I) hay 65536 direcciones IP en la subred

II) es una clase B

III) es una subred de una clase A del tamaño de una clase B

7.- La subred 200.1.20.192 con máscara 255.255.255.192 indica que:

I) existen 64 direcciones IP en esa subred

II) que es la 3era subred de la clase C

III) posee dirección broadcast 200.1.20.255

8.- Si un PC tiene dirección IP 200.1.16.225 y máscara 255.255.255.192

I) pertenece a la 4ta subred de la clase C

II) posee broadcast 200.1.16.256

III) la subred puede contener hasta 62 PC y/o tarjetas de red

Respuestas...........

1 - I , III

2 - I , II

3 - II , III

4 - I , III

5 - II , III

6 - I , III

7 - I , III

8 - I , III

www.cartagena99.com

Ejercicios de redes

Academia Cartagena99

2008-09-05

indra

Indra