**Versión 1.0**

Bajar\_irrigador(150);

Desconectar\_irrigador(0);

Conectar\_Irrigador (100, 12);

Subir\_irrigador(150);

Esperar (7200);

**Versión 1.1**

Conectar\_Irrigador (100, 12);

Subir\_irrigador(150);

(es mejor porque ahorra una

Bajar\_irrigador(150);

Desconectar\_irrigador (7200);

instrucción)

**Versión 2.0**

Conectar\_Irrigador (100, 12);

Subir\_irrigador(150);

Tiempo = Mirar\_Reloj();

Esperar (1);

Desconectar\_irrigador(0);

Bajar\_irrigador(150);

Si

No

Tiempo\_fin>=Tiempo

Asignacion(Tiempo\_fin, Tiempo+120);

Tiempo = Mirar\_Reloj();